一、修改的地方：

1. 界面调整、分辨率要适用于华为和三星的平板。
2. 增加系数mElevator，对输入界面中的永磁同步和蜗轮蜗杆进行定义，当输入“永磁同步主机”时，mElevator=1；“蜗轮蜗杆”时，mElevator=1（可以后期在源文件中修改）。

**二、数值的提取和计算：**

采集下行、上行功率数据列

剔除功率小于10的数据,对余下的下行功率数据列，找到其中间数据点的功率值

加上中间点前后各五个值，一共11个，取11个数据的下行、上行功率平均值，作为下行、上行功率值

得到的下行、上行平均值，代入最终的计算式

